[image: ]
	ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE
Petits et moyens travaux dans les bâtiments communaux de la Ville du Havre
2023 - 2027
	CCTP Lot 1









										VILLE DU HAVRE
						   DIRECTION DES BATIMENTS ET ENERGIE












ACCORD CADRE A BONS DE COMMANDE

Petits et moyens travaux dans les bâtiments 
communaux de la Ville du Havre

2023 - 2027





LOT N° 1 – MACONNERIE - GROS ŒUVRE - TERRASSEMENT
======== 




CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES
==========




SOMMAIRE

1 – MACONNERIE - GROS œuvre - TERRASSEMENT	6
1.0 – GENeRALITES	6
1.0.1 – Références aux normes et règle de calcul	6
1.0.2 – Normes et règles applicables	6
1.0.3 – Documents Techniques Unifiés (DTU)	6
1.0.4 – Les EuroCodes	7
1.0.5 – Mise en œuvre	8
1.0.6 – Provenance	8
1.0.7 – Sécurité	9
1.0.8 – Travaux en hauteur	9
1.0.9 – Dimensions	9
1.1 – CARACTERES GENERAUX DES PRIX ET MODE DE METRE	9
1.1.1 – Caractère Général et Définitif des Prix	9
1.1.2 – Plans et notes de calcul	9
1.1.3 – Travaux minimes	10
1.1.4 – Mode de métré	10
1.1.5 – Gravois	10
1.1.6 – Déchets / Environnement	10
1.2 – DESCRIPTION DES OUVRAGES	10
1.2.1 – PREPARATION DE CHANTIER	10
1.2.1.1 – Panneau de chantier	10
1.2.1.2 – Clôtures de chantier	10
1.2.1.2.1 – Clôtures transparentes	10
1.2.1.2.2 – Clôtures opaques	10
1.2.1.3 – Cantonnement	10
1.2.1.3.1 – Cantonnement ordinaire	10
1.2.2 – ECHAFAUDAGES	11
1.2.3 – NACELLES	11
1.2.4 – PROTECTION DES EXISTANTS	11
1.2.5 – MENUS OUVRAGES	11
1.2.6 – GRAVOIS	12
1.2.7 – TERRASSEMENT (compris mise à disposition des engins nécessaires)	12
1.2.8 – ASSAINISSEMENT	12
1.2.8.1 – Canalisation PVC	12
1.2.8.1.1 – Canalisation extérieure	13
1.2.8.1.2 – Canalisation intérieure	13
1.2.8.2 – Canalisation Fonte	13
1.2.8.3 – Raccords	13
1.2.8.4 – Drainage	13
1.2.8.5 – Regards préfabriqués en béton	13
1.2.8.6 – Tampons étanches	13
1.2.8.6.1 – Tampon Béton	13
1.2.8.6.2 – Tampon Fonte	13
1.2.8.7 – Caniveau	14
1.2.9 – CHAUSSEES / TROTTOIRS	14
1.2.9.1 – Coupe de revêtement bitumineux (tous moyens)	14
1.2.9.2 – Démolition de revêtement bitumineux	14
1.2.9.3 – Raccordement de revêtement bitumineux	14
1.2.9.4 – Bordures normalisées en béton	14
1.2.9.5 – Caniveaux normalisés en béton	14
1.2.10 – DEMOLITIONS	14
1.2.10.1 – Mur, cloison, plancher, massif ou dallage	14
1.2.10.2 – Percement de baie libre	15
1.2.10.3 – Recoupement de tableaux pour ouverture partielle	15
1.2.10.4 – Démolition de chape	15
1.2.10.5 – Démolition de carrelage	15
1.2.10.6 – Dépose de menuiserie	15
1.2.11 – FONDATIONS	15
1.2.11.1 – Béton	15
1.2.11.2 – Isolation	15
1.2.12 – STRUCTURE BETON ARME	15
1.2.12.1 – Poutre	15
1.2.12.2 – Linteau, chainage, acrotère	15
1.2.12.3 – Poteau	15
1.2.12.4 – Escalier	15
1.2.12.5 – Dalle béton	15
1.2.12.6 – Voile béton	15
1.2.12.7 – Acier	15
1.2.12.8 – Plancher à poutrelles	15
1.2.12.9 – Dalle sur terre-plein	15
1.2.12.10 – Isolation	15
1.2.13 – MACONNERIE	16
1.2.13.1 – Briques	16
1.2.13.2 – Silex	16
1.2.13.3 – Blocs Béton	16
1.2.13.3.1 – Blocs pleins	16
1.2.13.3.2 – Blocs creux	16
1.2.13.3.3 – Planelles	16
1.2.13.3.4 – Briques creuses	16
1.2.13.3.5 – Blocs spéciaux linteaux et chainages	16
1.2.13.3.6 – Linteau métallique	16
1.2.13.3.7 – Bloc de béton cellulaire autoclavé	17
1.2.13.4 – Jointoiement	17
1.2.13.4.1 – En montant la maçonnerie	17
1.2.13.4.2 – Rejointoiement sur briques et/ou silex	17
1.2.13.5 – Enduit	17
1.2.13.5.1 – Enduit ciment	17
1.2.13.5.2 – Enduit monocouche	17
1.2.13.5.3 – Enduit plâtre	17
1.2.13.5.4 – Enduit pelliculaire sur blocs béton cellulaire	17
1.2.13.5.5 – Naissances et raccordements	18
1.2.13.5.6 – Résine	18
1.2.13.5.7 – Armature métallique	18
1.2.14 – CLOISON ET DOUBLAGE	18
1.2.14.1 – Carreaux de plâtre	18
1.2.14.1.1 – Carreaux de plâtre standard	18
1.2.14.1.2 – Carreaux de plâtre hydrofuge	18
1.2.14.1.3 – Carreaux de plâtre haute dureté	18
1.2.14.2 – Produit hydrofuge	18
1.2.14.3 – Divers	18
1.2.14.3.1 – Béton moulé	18
1.2.14.3.2 – Chape ciment	18
1.2.14.3.3 – Chape fluide en résine et fibre	18
1.2.14.3.4 – Ragréage fibré	18
1.2.14.3.5 – Joint de dilatation	18
1.2.14.3.6 – Joint élastomère	19
1.2.14.3.7 – Grenaillage sur dalle	19
1.2.15 – CONDUIT ET VENTILATION	19
1.2.15.1 – Boisseaux alvéolés en terre cuite	19
1.2.15.2 – Gaine fibre ciment (sans amiante)	19
1.2.15.3 – Gaine de ventilation	19
1.2.15.4 – Souche	19
1.2.15.5 – Grille de ventilation	19
1.2.15.5.1 – Grille plastique	19
1.2.15.5.2 – Grille aluminium	19
1.2.16 – CARRELAGE ET REVETEMENT	20
1.2.16.1 – Natte d’étanchéité	20
1.2.16.2 – Carrelage	20
1.2.16.3 – Faïence	20
1.2.16.4 – Plinthe	21
1.2.16.5 – Coupe pour raccordement	21
1.2.16.6 – Marche et contremarche	21
1.2.16.7 – Habillages inox	21
1.2.16.7.1 – Cornière d’angle	21
1.2.16.7.2 – Barre de seuil	21
1.2.16.7.3 – Nez de marche antidérapant	21
1.2.16.7.4 – Barre de seuil carrelé	21
1.2.16.8 – Habillages de tampon de regard	21
1.2.16.9 – Siphons de sol Inox	21
1.2.16.10 – Caniveaux spécifique piscine Inox	21
1.2.16.11 – Siphons de sol PVC	21
1.2.17 – MAIN D’ŒUVRE	22
1.2.17.1 – Maçon qualifié	22
1.2.17.2 – Aide et terrassier	22
1.2.17.3 – Carreleur qualifié	22
1.2.17.4 – Cordiste	22
1.2.17.5 – Forfait pour travaux n’excédant pas 2 H	22
1.2.18 – ASTREINTE SUR PART QUANTUM DE MAIN D’ŒUVRE	22
1.2.18.1 – Forfait intervention astreinte	22
1.2.18.2 – En semaine de 16h à 21h et de 6h à 8h	22
1.2.18.3 – En semaine de 21h à 6h	22
1.2.18.4 – Le samedi	22
1.2.18.5 – Le dimanche et jour férié	22
1.2.19 – QUANTUM DE MAIN D’ŒUVRE	22
1.2.20 – TRAVAUX EN VIDE SANITAIRE	22
1.2.21 – LOCATION D’ENGINS	22


[bookmark: _Toc132631053]MACONNERIE - GROS œuvre - TERRASSEMENT
[bookmark: _Toc132631054]GENeRALITES

Le présent document a pour objet de définir les prestations élémentaires à exécuter dans le cadre de travaux d'entretien de gros œuvre dans les bâtiments communaux de la Ville du Havre.
[bookmark: _Toc132631055]Références aux normes et règle de calcul
La liste des spécifications techniques à respecter et relevant de l’une des catégories de documents :
Les normes nationales transposant des normes européennes ;
Les évaluations techniques européennes ;
Les spécifications techniques communes ;
Les normes internationales ;
Les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation ou, en leur absence, les normes nationales, les agréments techniques nationaux ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d’utilisation des fournitures.
Les solutions techniques proposées par l’entreprise devront satisfaire aux exigences définies par l’ensemble des normes et labels cités dans ce CCTP ou à des documents équivalents.
[bookmark: _Toc125013354][bookmark: _Toc132631056][bookmark: _Hlk94618833]Normes et règles applicables
Terrassements :
CCTG Fascicule 2 - terrassement généraux
CCTG Fascicule 65 - ouvrages Génie civil 
CCTG fascicule 70 - ouvrages d’assainissement
[bookmark: _Toc103162606][bookmark: _Toc111621120][bookmark: _Toc125013355][bookmark: _Toc132631057][bookmark: _Hlk117773405]Documents Techniques Unifiés (DTU)
[bookmark: _Hlk111639161]L'entrepreneur devra prendre en considération toute nouvelle norme et tout règlement mis en vigueur, aussi bien avant le début de l'opération qu'en cours d'exécution des travaux.
13 - Fondations
NF DTU 13.1 : Fondations superficielles
NF DTU 13.3 : Travaux de dallages
NF DTU 21 Exécution des ouvrages en béton
20 - Maçonnerie
NF DTU 20.1 : Ouvrages en maçonnerie de petits éléments
NF DTU 20.12 : Gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité
NF DTU 20.13 : Cloisons en maçonnerie de petits éléments
21 – Béton armé
NF DTU 21 : Exécution des ouvrages béton
[bookmark: _Hlk122442811]23 – Ouvrages en béton
NF DTU 22.1 : Murs en béton banché
23 – Ouvrages en carreaux de plâtre
NF DTU 25-31 : Ouvrages en carreaux de plâtre
26 – Enduits, liants hydrauliques
NF DTU 25.1 : Pour les enduits au plâtre
NF DTU 26.1 : Travaux d’enduits au mortier
NF DTU 26.2 : Chapes et dalles à base de liants hydrauliques
27 – Enduits projetés
NF DTU 27.1 : Réalisation de revêtement par projection pneumatique de laines minérales de laitier avec liant
NF DTU 27.2 : Réalisation de revêtement par projection de produits pâteux
52 – Revêtements durs 
NF DTU 52.1 : Revêtement de sol scellés
NF DT 52.10 : Sous-couches isolantes sous chape ou dalle flottantes et sous carrelage scellé
NF DTU 52.2 : Pose collée des revêtements céramiques
60 – Plomberie
NF DTU 60.11 : Règles de calculs des installations de plomberie sanitaire et d'eaux pluviales
NF DTU 60.2 : Canalisations en fonte, évacuations d’eaux usées, d’eaux vannes et d’eaux pluviales
NF DTU 60.32 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuations des eaux pluviales
NF DTU 60.32 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuations des eaux pluviales
NF DTU 60.33 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuations des eaux usées et eaux vannes
Saignées, encastrements et percements :
NF C 15-100 : Pour l'encastrement des canalisations
NF DTU 20.13 P3 : Pour les saignées, encastrements, pour les canalisations d'eau
NF DTU 60.1 et NF DTU 65.10 : Pour les canalisations électriques
[bookmark: _Toc103162607][bookmark: _Toc111621121]Cette liste n'est pas limitative et elle inclut implicitement tous les documents faisant partie du dossier à la date de consultation.
[bookmark: _Toc125013356][bookmark: _Toc132631058][bookmark: _Hlk111640282][bookmark: _Hlk131508750]Les EuroCodes
[bookmark: _Hlk109815300]Eurocode 0 (EN1990) Bases de Calcul de structures selon les états limites
Eurocode 1 (EN1991) Calcul des actions sur les structures (remplace NV65/N84)
Eurocode 2 (EN1992) Calcul des structures en béton (remplace BAEL/BPEL91)
Eurocode 3 (EN1993) Calcul des structures en acier
Eurocode 4 (EN 1994) Calcul des structures mixtes acier-béton
Eurocode 5 (EN1995) Conception et calcul des structures en bois (remplace CB-71)
Eurocode 6 (EN1996) Calcul des ouvrages en maçonnerie
Eurocode 7 (EN1997) Calcul géotechnique
NF EN ISO 15630 parties 1 et 2 et NF P 18-201
[bookmark: _Toc131508796][bookmark: _Toc132631059]Mise en œuvre
En ce qui concerne la mise en œuvre et sauf dérogation dûment mentionnée au présent CCTP, l'entrepreneur devra se conformer en tout point aux Normes, règlements et DTU régissant chaque catégorie d'ouvrages, et à défaut aux règles de l'art fixées par l'expérience.
L’entrepreneur devra, dans le cadre des travaux prévus, toutes les fournitures et accessoires nécessaires à la parfaite finition des ouvrages suivant les spécifications des prescriptions particulières à chacun d’eux.
Les assemblages seront exécutés d’une façon parfaite, sans jeu, ni serrage excessif, les coupes franches et bien raccordées, les chevilles affleurées.
Les menuiseries seront montées sur chantier compris tous profils, plaques etc… nécessaires à la finition totale et parfaite des ouvrages.
Les liaisons entre les finitions des menuiseries et les finitions existantes seront parfaitement exécutées, les arêtes vives seront proscrites. Les étanchéités à l'air et à l'eau sont impératives.
Il devra également le maintien en bon état de ses ouvrages pendant la période de garantie, compris l'entretien des ferrures, les mises en jeux, les réfections et remplacement de toutes les parties défectueuses à l'exclusion de toutes celles dues à des avaries qui ne lui seraient pas techniquement imputables.
L'entrepreneur du présent lot doit toutes les dispositions nécessaires à la protection de ses ouvrages durant le cours du chantier.
INTERVENTIONS SUR MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER L’EMISSION DE FIBRES D’AMIANTE EN SOUS-SECTION 4
Lorsque la présence d’amiante a été détectée sur certains éléments, l’entreprise se reportera au Dossier Technique Amiante et/ou au Diagnostic Amiante avant Travaux des bâtiments concernés par les travaux.
Le titulaire devra prendre connaissance des risques encourus et fournir les moyens de protection adéquats aux travailleurs opérant sur place.
Les interventions sur les matériaux susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante seront exécutées conformément aux dispositions des articles R4412-94 à R4412-148 du Code du Travail et en particulier aux dispositions de la sous-section 4 de la section 3 (articles R4412-144 à R4412-148).
En présence d’amiante et, dans le cadre de la réglementation, l’entreprise titulaire du présent lot devra établir un mode opératoire à transmettre à l’inspection du travail, la CARSAT et l’OPPBTP.
Un coefficient sera appliqué sur la main d’œuvre des prestations concernées par les travaux. La main d’œuvre sera déterminée par le quantum.
[bookmark: _Toc131508797][bookmark: _Toc132631060]Provenance
TOUTES LES MARQUES OU TYPES DE PRODUITS POURRONT ETRE REMPLACES PAR DES EQUIVALENCES.
Tous les matériaux ou produits utilisés seront livrés emballés sur le chantier et les emballages comporteront sans ambigüité les mentions :
- de classement de réaction au feu
- de classement de degré de résistance au feu
- de référence aux normes
[bookmark: _Toc131508798][bookmark: _Toc132631061]Sécurité
L'entreprise devra prendre toutes mesures nécessaires à la protection de ses ouvrages.
Pendant les heures de fermeture de chantier, tous les produits dangereux devront être retirés et rangés dans un local prévu à cet effet ou une cabane de chantier.
L'entreprise sera donc responsable des accidents physiques et/ou matériels pouvant survenir sur le chantier s'il est reconnu que la négligence de l'entreprise se trouve mise en cause.
[bookmark: _Toc132631062][bookmark: _Hlk131752714]Travaux en hauteur
L'entreprise doit la mise en place de tout échafaudage, nacelle avec tout le personnel habilité « CACES » en fonction de l’engin utilisé, lui permettant l'exécution des travaux en toute sécurité, ainsi que la mise en place des protections complémentaires nécessaires aux travaux ou à l'accès aux zones de travail telles que clôtures et portes provisoires
[bookmark: _Toc131508799][bookmark: _Toc132631063]Dimensions
Les relevés de cotes de l'existant sont à la charge de l'entrepreneur.
Les cotes figurant sur les plans et prédimensionnements des ouvrages à réaliser, ne sont donnés qu'à titre indicatif et en aucun cas, ne peuvent entraîner la responsabilité du maître d'œuvre.
[bookmark: _Toc131174974][bookmark: _Toc132631064]CARACTERES GENERAUX DES PRIX ET MODE DE METRE
[bookmark: _Toc131174975][bookmark: _Toc132631065]Caractère Général et Définitif des Prix
Les prix unitaires du présent bordereau comprennent le transport pour livraison sur le chantier des matériaux et fournitures, le déchargement et toutes manutentions pour répartition dans un rayon de 50 ml avec montage ou descente jusqu'à 28 m ; ainsi que tous les échafaudages pour travaux à plus de 4 m de ht.
Les règlements sont effectués par application des prix unitaires aux quantités réellement exécutées (les quantités globales ne seront pas admises) ; au montant du mémoire ainsi obtenu s'ajoutera la taxe de la TVA en vigueur.
Il est rappelé que les prix du bordereau tiennent compte du bénéfice ainsi que tous droits, impôts, frais généraux et d'étude, faux-frais et, d'une façon générale, de toutes les dépenses qui sont la conséquence nécessaire ou directe du travail.
[bookmark: _Toc131174976][bookmark: _Toc132631066]Plans et notes de calcul
Les prix du bordereau comprennent tous les plans d'exécution et notes de calcul nécessaires à la construction des ouvrages ainsi que les plans de recollement à la terminaison des travaux.
Lorsque le maître d'œuvre le jugera nécessaire, l'entreprise sera tenue de lui fournir ces notes et plans sur support informatique compatible avec les logiciels Autocad et Revit.

Les mémoires ne comportant pas les factures des fournitures hors bordereau ainsi que les attachements de régie ne seront pas mandatés et seront retournés à l'entreprise.
[bookmark: _Toc131174977][bookmark: _Toc132631067]Travaux minimes
Lorsque les travaux n'occuperont pas plus de 2h sur la durée totale du chantier, afin de tenir compte des frais spécifiques pour perte de temps, il sera accordé à l'entreprise un forfait de 2 heures 
[bookmark: _Toc131174978][bookmark: _Toc132631068]Mode de métré
Tous les prix sont comptés pour des ouvrages en œuvre et comprennent notamment tous les ouvrages nécessaires à la pose, les entailles, la visserie, les coupes et tous les déchets qui en résultent.
[bookmark: _Toc131174979][bookmark: _Toc132631069]Gravois
Seules les décharges publiques agréées et homologuées seront autorisées pour le dépôt des gravois. L'entreprise devra fournir au représentant de la Ville du Havre les récépissés des décharges.
[bookmark: _Toc131174980][bookmark: _Toc132631070]Déchets / Environnement 
Tous les déchets seront évacués par les soins du titulaire. L’entrepreneur devra prendre en compte les différentes obligations environnementales en vigueur, notamment sur la composition des produits et leur caractère écologique, polluant ou toxique, ainsi que la sensibilisation des intervenants aux problématiques environnementales liées à l'exécution du marché
[bookmark: _Toc132631071]DESCRIPTION DES OUVRAGES
[bookmark: _Toc132631072]PREPARATION DE CHANTIER
Prescrit au bon de commande et pour la durée totale de l’ensemble des travaux. Fourniture, pose et entretien pendant toute la durée du chantier
[bookmark: _Toc132631073]Panneau de chantier
En contreplaqué CTBX de 15 mm d’épaisseur, Largeur environ 1.60 m, compris toutes sujétions d’inscriptions, suivant modèle joint.
[bookmark: _Toc132631074]Clôtures de chantier
[bookmark: _Toc132631075]Clôtures transparentes
Plots en béton moulé arrondi. Panneaux grillagés sur ossature en tube d’acier galvanisé clôture ERAS boulonnée y compris accès.
[bookmark: _Toc132631076]Clôtures opaques
Ossature en madriers scellés compris trous scellements, rebouchements et raccords après coup. Panneaux en bacs acier nervurés fixés sur l’ossature. Accès pour véhicules.
[bookmark: _Toc132631077]Cantonnement 
[bookmark: _Toc132631078]Cantonnement ordinaire
En bungalows mobiles compris double transports, installation et branchements provisoires.

Réfectoire /vestiaires comprenant :
Armoires en nombre suffisant
Chauffage
Chauffe gamelles
Point d’eau potable

Sanitaires comprenant :
Toilettes
Lavabos
Eau chaude
[bookmark: _Toc132631079]ECHAFAUDAGES
Location d’échafaudages fixes ou mobiles, profilés tubulaires métalliques, verticaux et horizontaux pour travaux en hauteur comprenant :
Le double transport du matériel
L’installation, l'arrimage, le câblage
Les planchers de travail tous les 2 m. pour les verticaux.
Les gardes corps et garde gravois.
Les échelles de service
Les protections évitant toutes les projections
Les goulottes de gravois
Les filets si nécessaire
La signalisation conforme à la réglementation
La démarche administrative d'autorisation
L’entretien durant toute la location.
[bookmark: _Toc132631080]NACELLES
[bookmark: _GoBack]Location et amenée à pied d’œuvre de nacelle télescopique avec tout le personnel habilité « CACES » en fonction de l’engin utilisé,  pour l’élévation de personnel et de matériaux compris retour après travaux :
Mise à disposition par journée pour accès jusqu’à 10 m ht
Mise à disposition par journée pour accès jusqu’à 17 m ht
Mise à disposition par journée pour accès au-delà de 17 m ht
[bookmark: _Toc132631081]PROTECTION DES EXISTANTS
L'entreprise doit toutes les protections nécessaires pour préserver les locaux et matériels où aura lieu son intervention.
En cas de dégradations sur les ouvrages existants, causés du fait de l'accomplissement des travaux, la remise en état éventuelle ou le confortement provisoire (selon avis du maître d'œuvre) est à la charge de l'entreprise.
[bookmark: _Toc132631082]MENUS OUVRAGES
Classification des matériaux :
Tendre : plâtre, béton cellulaire, brique creuse, aggloméré de ciment creux et pierre de classement tendre
Dur : brique pleine, aggloméré plein, enduit ciment et pierre de classement dur ou semi-dur.
Très dur : tous les bétons de ciment et les pierres de classement très dur.
INTERVENTIONS SUR MATERIAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER L’EMISSION DE FIBRES D’AMIANTE EN SOUS-SECTION 4
Lorsque la présence d’amiante a été détectée sur certains éléments, l’entreprise se reportera au Dossier Technique Amiante et/ou au Diagnostic Amiante avant Travaux des bâtiments concernés par les travaux.
Le titulaire devra prendre connaissance des risques encourus et fournir les moyens de protection adéquats aux travailleurs opérant sur place.
Les interventions sur les matériaux susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante seront exécutées conformément aux dispositions des articles R4412-94 à R4412-148 du Code du Travail et en particulier aux dispositions de la sous-section 4 de la section 3 (articles R4412-144 à R4412-148).
En présence d’amiante et, dans le cadre de la réglementation, l’entreprise titulaire du présent lot devra établir un mode opératoire à transmettre à l’inspection du travail, la CARSAT et l’OPPBTP.
Un coefficient sera appliqué sur la main d’œuvre des prestations concernées par les travaux. La main d’œuvre sera déterminée par le quantum.
[bookmark: _Toc132631083]GRAVOIS
Seules les décharges publiques agréées et homologuées seront autorisées pour le dépôt des gravois. L'entreprise devra fournir au représentant de la Ville du Havre les récépissés des décharges.
[bookmark: _Toc132631084]TERRASSEMENT (compris mise à disposition des engins nécessaires)
Le terrassement manuel ne sera accordé que dans les cas précis où il sera impossible d'utiliser les engins.
Les fouilles en trou, rigole ou tranchée ne s'entendent que pour des ouvrages ayant une largeur maxi en fond de fouille et d'une hauteur maxi de 2,00 m.
Le blindage, en bois ou métal, comprend les couchis, semelles, étançons et étrésillons.
Matériaux d'apport compris transports, manutention et compactage. 
Droit décharges : dito gravois.
[bookmark: _Toc132631085]ASSAINISSEMENT
[bookmark: _Toc132631086]Canalisation PVC
Les prix de fourniture et pose comprennent : les coupes, les joints mécaniques ou en ciment, le collage pour le PVC ainsi que la pose sur lit de sable fourni.
Les prix de tuyaux de fonte sont du type Super Métallit de chez PONT à MOUSSON
SMU-HB pour le réseau enterré
SMU        pour le réseau aérien
et comprennent les joints mécaniques avec Manchette EPDM
Joint UNIPAM pour SMU-HB
Joint SMU RAPID pour SMU
La fonte SMU posée en aérien sera comptée au même prix que la SMU-HB. Les colliers de fixation étant compensés par le coût d'achat moins élevé que la SMU-HB.
Minimum de longueur pour tous types : 0.50 m.
Les canalisations, passant sous une voirie ou des passages éventuels de véhicules, seront posées sur un lit de béton avec robage d'au moins 15 cm de hauteur.
[bookmark: _Toc132631087]Canalisation extérieure
Fourniture et pose de canalisation avec assise et robage de béton n° 1 d'au moins 15 cm de hauteur.
[bookmark: _Toc132631088]Canalisation intérieure
Compris fixation au plancher ou sur murs par colliers avec tiges filetées scellées ou blocage sur plot béton en vide-sanitaire.
[bookmark: _Toc132631089]Canalisation Fonte
Canalisation type SMU pour réseau aérien et SMU-HB pour assainissement enterré avec joint SMU Rapide en acier inox avec manchette en élastomère EPDM et joint UNIPAN avec vis et axe en acier par SMU-HB.
[bookmark: _Toc132631090]Raccords
Eléments de raccordement en PVC pour les canalisations PVC (Culottes, Tés et coudes).
[bookmark: _Toc132631091]Drainage
Drain PVC annelé compris raccordement au réseau d'assainissement et remblai de cailloux pour drainage compris fourniture, transport et mise en œuvre.
[bookmark: _Toc132631092]Regards préfabriqués en béton
Regard préfabriqué compris fouille en trou, radier béton, façon de cuvette, raccordement et remblai non compris les tampons.
Regard de 1000 mm de diamètre compris échelons, crosse et tête réductrice pour tampon fonte de 600 mm.
Compris pose sur radier béton inclus.
Sans tampon mais rehausse si nécessaire.
Compris percements pour canalisations, scellements, façon de cunette et changement de direction
[bookmark: _Toc132631093]Tampons étanches
[bookmark: _Toc132631094]Tampon Béton
Tampons étanches ou à carreler en béton de différentes sections compris cadre de réhausse si nécessaire et scellement.
[bookmark: _Toc132631095]Tampon Fonte
Tampons étanches en fonte ∅600mm pour regards ∅1000 compris dalle de réhausse sur tête réductrice et scellement.
[bookmark: _Toc132631096]Caniveau
En béton polyester type Aco-Drain avec pente incorporée Système 100 de 15 cm de large compris obturateurs avec ou sans manchons, sorties horizontales ou verticales, pièces de raccords et grille inox clavetée.
[bookmark: _Toc132631097]CHAUSSEES / TROTTOIRS
[bookmark: _Toc132631098]Coupe de revêtement bitumineux (tous moyens)
Coupe par sciage en rive de l'ancien revêtement.
[bookmark: _Toc132631099]Démolition de revêtement bitumineux
Dépose du revêtement bitumineux y compris la fondation.
[bookmark: _Toc132631100]Raccordement de revêtement bitumineux
Raccordement de revêtement bitumineux compris réfection de la fondation en tout venant de 20cm d’épaisseur compacté en fond de forme.
[bookmark: _Toc132631101]Bordures normalisées en béton
Les bordures normalisées en béton seront comptées à la longueur réelle en œuvre. Compris fouille, arase et scellement au mortier de ciment, joint et solin de calage.
[bookmark: _Toc132631102]Caniveaux normalisés en béton
Les caniveaux normalisés en béton seront comptés à la longueur réelle en œuvre. Compris fouille, arase et scellement au mortier de ciment, joint et solin de calage. Fourniture et pose, au mètre linéaire en œuvre, sans plus-value pour raccords et accessoires. Seuls les regards spécifiques seront repris pour l'équivalent d'un mètre de caniveau.
[bookmark: _Toc132631103]DEMOLITIONS
Compris location de compresseur et d'engins.
Transport jusqu'à 30m des gravois et mise en attente pour reprise d'enlèvement.
Au-delà de 30m et par tranche de 30 m le transport est à reprendre à l'Article 302/2 "sortie horizontale à la brouette".
La démolition manuelle de matériaux pleins ne sera accordée que lorsqu'il sera impossible d'utiliser un marteau piqueur.
Les démolitions rencontrées lors de fouilles seront consignées par attachement et payées en heure de régie, la location du compresseur à reprendre en plus.
L'enlèvement des gravois sera payé sur la base de l'article 303/2 quel qu’en soit la quantité.
[bookmark: _Toc132631104]Mur, cloison, plancher, massif ou dallage
Démolition d’ouvrages compris ramassage et transport des gravois jusqu’à 30m mais non compris l'enlèvement aux décharges publiques.
Le piochement d'enduit et la démolition de chape sous-entend avec conservation du support.
[bookmark: _Toc132631105]Percement de baie libre
Recoupement de tableaux en maçonnerie pour agrandissement d’ouverture compris reprise de maçonneries, rejointoiement et enduit. Compris étaiement et toutes précautions nécessaires.
[bookmark: _Toc132631106]Recoupement de tableaux pour ouverture partielle

[bookmark: _Toc132631107]Démolition de chape 

[bookmark: _Toc132631108]Démolition de carrelage

[bookmark: _Toc132631109]Dépose de menuiserie

[bookmark: _Toc132631110]FONDATIONS
Béton pour puits : quantité réellement mise en œuvre consignée par un attachement contradictoire.
[bookmark: _Toc132631111]Béton
[bookmark: _Toc132631112]Isolation

[bookmark: _Toc132631113]STRUCTURE BETON ARME
Le coffrage soigné devra être spécifié sur l'ordre de service, au cas contraire il ne sera payé que du coffrage ordinaire.
[bookmark: _Toc132631114]Poutre
[bookmark: _Toc132631115]Linteau, chainage, acrotère
[bookmark: _Toc132631116]Poteau
[bookmark: _Toc132631117]Escalier
[bookmark: _Toc132631118]Dalle béton
[bookmark: _Toc132631119]Voile béton
[bookmark: _Toc132631120]Acier
[bookmark: _Toc132631121]Plancher à poutrelles
[bookmark: _Toc132631122]Dalle sur terre-plein
[bookmark: _Toc132631123]Isolation
Isolant thermique type Unimat ou équivalent, sous dallage en terre-plein : périmètre du dallage sur 1.20 m de large
[bookmark: _Toc132631124]MACONNERIE
[bookmark: _Toc132631125]Briques
Briques pleines apparentes : parements dressés avec joints d'une largeur de 10 mm. 
[bookmark: _Toc132631126]Silex
Pour les maçonneries en silex, entretien et réparation identique dans son principe à celui des maçonneries en briques avec joints à la chaux. Toutefois, il faut tenir compte de la nature du mortier (à base de terre crue) et du type de finition (pierre à vue).
[bookmark: _Toc132631127]Blocs Béton
Béton brut : il s'agit d'un parement en béton devant recevoir un revêtement quelconque ou n'exigeant pas un aspect fini. Il est obtenu à l'aide d'un coffrage métallique ou en bois brut.
Béton apparent soigné : il s'agit d'un parement en béton présentant un fini de construction net, soigné et prêt à peindre, après décoffrage. Le coffrage sera exécuté exclusivement en contreplaqué, bois raboté ou métallique. Les joints des panneaux et système de réglage (ex-tige Artéon) devront être alignés dans les 2 sens.
[bookmark: _Toc132631128]Blocs pleins
Blocs de béton pleins hourdés au mortier compris joints recoupés en montant la maçonnerie.
[bookmark: _Toc132631129]Blocs creux
Blocs de béton creux hourdés au mortier compris joints recoupés en montant la maçonnerie.
[bookmark: _Toc132631130]Planelles
Blocs de béton creux de type planelle hourdés au mortier compris joints recoupés en montant la maçonnerie.
[bookmark: _Toc132631131]Briques creuses
Briques creuses hourdée au mortier compris joints recoupés en montant la maçonnerie.
[bookmark: _Toc132631132]Blocs spéciaux linteaux et chainages
Sauf indication contraire les chaînages verticaux et horizontaux seront invisibles (emploi de blocs spéciaux).
[bookmark: _Toc132631133]Linteau métallique
Ossature acier en profils laminés : IPE, IPN, UPN, UAP, HEA, cornières, plats etc compris assemblages par soudures avec ou sans goussets, ou boulonnés compris trous et boulons galvanisés. 
Les aciers pourront être :
- des aciers doux
- des aciers haute adhérence
- des treillis soudés.
Les règles admises pour le façonnage, le pliage, coudes, ancrages et recouvrement des armatures devront être scrupuleusement respectées.
L'assemblage des armatures comportera les ligatures suffisantes pour éviter toute déformation aux manutentions et mises en place.
Pour conserver les enrobages prévus et maintenir les aciers en place, il sera utilisé des petites cales en plaquette de béton munies de cheveux d'attaches au coffrage.
De façon générale, tous les aciers devront se placer à une distance minimum de 4 cm des parois de coffrage
[bookmark: _Toc132631134]Bloc de béton cellulaire autoclavé
Blocs de béton cellulaire autoclavé posés au mortier collé à joints minces et au mortier isolant pour les premiers rangs
[bookmark: _Toc132631135]Jointoiement
Le rejointoiement sur maçonneries neuves ne sera payé que s'il a été spécifiquement demandé par ordre de service.
Le rejointoiement sur briques est établi pour un appareillage de boutisses et panneresses alternées.
Le rejointoiement sera calculé en projection plane du parement sans plus-value pour saillie décorative
Sur blocs restant apparents. Joints tirés au fer en montant la maçonnerie, frottés et tirés en creux à l'aide d'une règle, l'ensemble de la paroi prête à recevoir une peinture.
[bookmark: _Toc132631136]En montant la maçonnerie
[bookmark: _Toc132631137]Rejointoiement sur briques et/ou silex
[bookmark: _Toc132631138]Enduit
Les bétons enduits seront préalablement piqués et recevront un badigeon de type « Sikalatex ». Les joints des maçonneries devront être dégradés. Coloris au choix du maitre d’œuvre dans la gamme du fabricant.
Sur blocs restant apparents. Joints tirés au fer en montant la maçonnerie, frottés et tirés en creux à l'aide d'une règle, l'ensemble de la paroi prête à recevoir une peinture.
[bookmark: _Toc132631139]Enduit ciment
Compris façon d'arêtes, de cueillies ou d'amortissement. Toutes largeurs inférieures à 0.15 m seront comptées pour cette valeur.
[bookmark: _Toc132631140]Enduit monocouche
Le dégrossissement ne sera compté que sur maçonnerie ancienne pour rattrapage des niveaux. Il devra être consigné par un attachement
[bookmark: _Toc132631141]Enduit plâtre
[bookmark: _Toc132631142]Enduit pelliculaire sur blocs béton cellulaire
Compris façon d'arêtes, de cueillies ou d'amortissement. Toutes largeurs inférieures à 0.15 m seront comptées pour cette valeur.
[bookmark: _Toc132631143]Naissances et raccordements
[bookmark: _Toc132631144]Résine
[bookmark: _Toc132631145]Armature métallique 
[bookmark: _Toc132631146]CLOISON ET DOUBLAGE
[bookmark: _Toc132631147]Carreaux de plâtre
[bookmark: _Toc132631148]Carreaux de plâtre standard
Fourniture et pose.
[bookmark: _Toc132631149]Carreaux de plâtre hydrofuge
Fourniture et pose de
Ces types de carreaux de plâtre ne seront utilisés que si elles ont été prescrites au bon de commande 
[bookmark: _Toc132631150]Carreaux de plâtre haute dureté
Fourniture et pose de
Ces types de carreaux de plâtre ne seront utilisés que si elles ont été prescrites au bon de commande 
[bookmark: _Toc132631151]Produit hydrofuge
Complexe d'étanchéité sous carrelage type Fermasec de chez Weber ou équivalent.
[bookmark: _Toc132631152]Divers
Tous les éléments tels que : appuis de baie ou seuil compteront pour un minimum de 0.50 m. Les éléments, au mètre superficiel, socle ou chape seront comptés pour un minimum de 0.25 m².
[bookmark: _Toc132631153]Béton moulé
[bookmark: _Toc132631154]Chape ciment
Chape flottante ou adhérente sur support sain et propre, en mortier de résine avec incorporation de fibres synthétiques ou métalliques.
Désolidarisation périmétrique de 5 mm, joints de fractionnement suivant les prescriptions du fabricant et suivant DTU 26.2
[bookmark: _Toc132631155]Chape fluide en résine et fibre
Chape fluide, armée de fibres, autolissante. Chape flottante ou adhérente sur support sain et propre, en mortier de résine avec incorporation de fibres synthétiques ou métalliques.
Désolidarisation périmétrique de 5 mm, joints de fractionnement suivant les prescriptions du fabricant et suivant DTU 26.2
[bookmark: _Toc132631156]Ragréage fibré
[bookmark: _Toc132631157]Joint de dilatation
Fourniture et pose de joint de dilatation horizontaux ou verticaux compris remplissage en mousse et joint souple avec couvre joint Inox.
[bookmark: _Toc132631158]Joint élastomère
[bookmark: _Toc132631159]Grenaillage sur dalle
Grenaillage de sol en béton pour élimination superficielle de pollution diverse (notamment les hydrocarbures). Compris enlèvement des gravois en décharge agréée.
[bookmark: _Toc132631160]CONDUIT ET VENTILATION
Tout conduit de moins de 0.50 m de longueur aura compté pour cette dimension. Les prix de gaine comprennent, tous les raccords, les colliers et scellements nécessaires à la pose en élévation ou les éventuels calages en béton dans les vide-sanitaires. Ne sont pas compris les percements des planchers ou des cloisons.
[bookmark: _Toc132631161]Boisseaux alvéolés en terre cuite
Boisseaux alvéolés en terre cuite polycombustible à emboîtement de chez Terreal ou équivalent,
[bookmark: _Toc132631162]Gaine fibre ciment (sans amiante)

[bookmark: _Toc132631163]Gaine de ventilation
Gaine coupe-feu pour ventilation ou extraction en système plaques Stucal ou équivalent de 25 mm d’épaisseur.
Plaques assemblées directement entre-elles par l’intermédiaire de vis ou d’agrafes spéciales. Renforts au droit des jonctions et des fixations.
Compris tous types de fixation à la structure porteuse suivant les prescriptions du fabricant.
Degré coupe-feu 1 H avec une plaque de 25 mm par parement.
Degré coupe-feu 2 H avec deux plaques de 25 mm par parement
[bookmark: _Toc132631164]Souche
Souche maçonnée en briques apparentes ou en blocs enduit ciment, compris chevêtre scellement, dalle de couronnement et aspirateur statique pour souche d’une sortie de 20x20 maxi et 1,00m de hauteur.
[bookmark: _Toc132631165]Grille de ventilation
Fourniture et pose de.
[bookmark: _Toc132631166]Grille plastique
Grille plastique avec grillage anti-insectes compris scellements et raccords sur tout type d'enduit. Les trous à reprendre en sus

[bookmark: _Toc132631167]Grille aluminium
Grille aluminium avec grillage anti-insectes compris scellements et raccords sur tout type d'enduit. Les trous à reprendre en sus
[bookmark: _Toc132631168]CARRELAGE ET REVETEMENT
[bookmark: _Toc132631169]Natte d’étanchéité
Fourniture et pose d'une natte d'étanchéité en polyéthylène souple type Kerdi de chez Schluter ou équivalent, revêtue d'un non tissé spécial sur ses 2 faces permettant un ancrage efficace dans la colle à carrelage. Elle peut être mise en œuvre en combinaison avec des revêtements carrelés ou des dalles.
[bookmark: _Toc132631170]Carrelage
Fourniture et pose de carrelage ou revêtement, au m2 en œuvre, compris toutes les coupes et entailles apparentes, la façon des joints et le nettoyage.
Toutes les surfaces non carrelées seront déduites.
Carrelage grès cérame fin vitrifié, classement bon choix, teinte au choix de l'Architecte dans les séries 1 et 2 et répondant à la norme NFP 61405/EN 176.
Pose sur forme au mortier de ciment, arase de 4 cm ép., compris façon de pente éventuelle vers les siphons de sols ou pose par ciment colle agrée par le CSTB et bénéficiant d'un avis technique en cours de validité pose conforme au cahier des charges n° 255-2 du CSTB.
Application d’un primaire d’étanchéité spécial milieu humide
Les raccordements entre les sols de natures différentes se feront aux seuils des pièces sous les portes au milieu de la feuillure.
L'entrepreneur devra également l'exécution de tous les ouvrages, accessoires nécessaires à la finition parfaite de carrelage et de revêtements. Il devra un premier nettoyage.
Pour toutes les fournitures, l'entrepreneur du présent lot devra veiller tout particulièrement à la régularité de la teinte dans la ou les couleurs choisies pour une pièce.
Tout travail faisant apparaître une différence de teinte après séchage sera refusé et refait aux frais de l'entreprise chargée du présent lot.

Plus-value pour classement à glissement limité sur commande spéciale :
R11 pour le sol des cuisines
R12 pour le sol des douches
[bookmark: _Toc132631171]Faïence
Revêtement en faïence blanche ou teintée dans les séries 1 et 2, brillante en format 108x108 mm ou 150mx150 mm compris décoration par incrustation de couleur et façon listel.
Pose à l'aide d'un mortier colle agréée, jointoiement au mortier de ciment blanc ou teinté.
[bookmark: _Toc132631172]Plinthe
[bookmark: _Toc132631173]Coupe pour raccordement
[bookmark: _Toc132631174]Marche et contremarche
Tout type de carrelage confondu, sans plus-value pour petite surface même pour marche isolée, compris coupes apparentes pour tout type de marches.
[bookmark: _Toc132631175]Habillages inox
Fourniture d’accessoires en Inox et pose par trous tamponnés et fixation par vis inox compris toutes suggestions de finitions.
[bookmark: _Toc132631176]Cornière d’angle
[bookmark: _Toc132631177]Barre de seuil
[bookmark: _Toc132631178]Nez de marche antidérapant
[bookmark: _Toc132631179]Barre de seuil carrelé
[bookmark: _Toc132631180]Habillages de tampon de regard
Fourniture et pose de carrelage format 20x20 compris jointoiement.
[bookmark: _Toc132631181]Siphons de sol Inox
Siphon de sol entièrement réalisé en acier inoxydable NF Z6 CN 18.09, sortie verticale en diamètre 40 mm pour le 100x100, 50 mm pour le 150x150 mm, 63 mm pour le 200x200 mm et 100 mm pour le 250x250 mm.
Garde d'eau respective de 45 mm, 50 mm et 60 mm.
Rosette avec système d'inviolabilité.
Platine d'étanchéité et de positionnement en inox.
Panier inox sur siphon de 200x200 mm et 250x250 mm.
[bookmark: _Toc132631182]Caniveaux spécifique piscine Inox
Caniveau tout acier inox type Riviere, siphon cloche, sortie verticale de 100 mm centrée ou non.
Panier amovible tout inox, garde d’eau de 60 mm, compris platine d’étanchéité et caillebotis à mailles de 33x22 mm.
Type RVT 4.4 :	452x432 mm
Type RVT 4.8 :	852x432 mm
[bookmark: _Toc132631183]Siphons de sol PVC
[bookmark: _Toc130998000]Siphons de sol type Nicoll ou équivalent en PVC M1. Garde d’eau de 50 mm, sortie verticale ou horizontale de 50 mm, Diamètre de 125 mm avec platine pour raccord au carrelage.
[bookmark: _Toc132631184]MAIN D’ŒUVRE
[bookmark: _Hlk131502676]Les prix de main-d’œuvre, ne seront accordés que pour des travaux dont les prix ne peuvent être assimilés à ceux du présent bordereau.
Ils devront impérativement faire l'objet d'un attachement contradictoire.
Ces prix subiront le rabais contractuel.
[bookmark: _Toc130998001][bookmark: _Toc132631185]Maçon qualifié
[bookmark: _Toc130998002][bookmark: _Toc132631186]Aide et terrassier
[bookmark: _Toc132631187][bookmark: _Toc130998003]Carreleur qualifié
[bookmark: _Toc132631188]Cordiste
[bookmark: _Toc132631189]Forfait pour travaux n’excédant pas 2 H

[bookmark: _Toc132631190]ASTREINTE SUR PART QUANTUM DE MAIN D’ŒUVRE 
[bookmark: _Toc132631191][bookmark: _Toc130998004]Forfait intervention astreinte
[bookmark: _Toc132631192]En semaine de 16h à 21h et de 6h à 8h
[bookmark: _Toc132631193]En semaine de 21h à 6h
[bookmark: _Toc132631194]Le samedi
[bookmark: _Toc132631195]Le dimanche et jour férié

[bookmark: _Toc132631196]QUANTUM DE MAIN D’ŒUVRE

[bookmark: _Toc130998005][bookmark: _Toc132631197]TRAVAUX EN VIDE SANITAIRE

[bookmark: _Toc130998008][bookmark: _Toc132631198]LOCATION D’ENGINS
Les prix de location d'engins, ne seront accordés que pour des travaux dont les prix ne peuvent être assimilés à ceux du présent bordereau.
Ils devront impérativement faire l'objet d'un attachement contradictoire.
Ces prix subiront le rabais contractuel.
Le forfait pour route ne s'applique que pour la location d'engins type pelle, micro-engin ou camion. Il comprendra le transport de l'engin par ses propres moyens ou par camionnage spécial.
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